Bevix播放器驱动版本说明

试用授权码：H13KT-N0EUS-DIJR4-GZ55R-X6DFS

本授权码为试用版本，同主机同项目中仅可使用一月切不能再次试用，再主机断电或断网情况下会激活失败，需要手动再次激活，正式版无此限制，望知悉！

注意：

1.由于BeVix厂家的固件中并没有添加开关机命令，故此版本固件中无法实现开、关机，但是驱动Actions中Power Off命令可以执行关机操作。故由此所引申的各种联动开关机功能均无效！

2.扫描过程中若扫描未完成而断网造成的扫描中断，再次扫描时可能会出现扫描硬盘不完整，此现象请保证网络完整的情况下完成扫描。

3.使用中若是发现其他的bug，请发邮件至fan@insona.cc反馈，我司将尽快验证并修复！


V1.01
发布初始版本

V1.02
增加碧维视驱动定时检查网络连接并显示当前网络状态,增加返回命令、power命令的支持

V1.03
修改在扫描影片的时候也可以做任意操作

V1.04
修改驱动在更新后需要重新激活的bug

V1.05
增加驱动在接收到非proxy命令的处理

V1.06
暂时使用串口实现播放器关机命令

V1.07
增加串口控制
选择IP控制时，所有命令使用网络发送，除了开机；
选择Serial控制是，基本上所有控制命令通过串口发送，串口不支持的命令还是通过网络发送，包括海报的获取，播放器状态的获取

V1.08
实现通过在驱动编程界面添加Active License命令进行激活；
修改序列号在使用过程中由于网络环境差出现掉线的问题；

V1.09
修改序列号解析，解决激活码可能掉线问题
增加Composer2.6下通过设置Debug Mode来控制lua调试功能；