inSona 微信驱动版本说明

驱动使用授权加密机制，需要使用驱动的经销商请发送邮件至fan@insona.cc,针对经销商展厅免费提供使用授权码！


（1）	对于2.4及以下版本的Composer软件，用户在更新驱动时，可以按正常方式更新驱动，且当前更新立马生效；

（2）	对于2.5及以上版本的Composer软件，用户在更新驱动时，也是按照正常方式更新驱动，但当前更新并非即时生效，用户可通过以下2种方式实现
更新：
       
         ①在更新完驱动之后，重启主机，但是不可过快重启，主机可能由于没有来得及保存修改的信息而导致更新失败；

         ②在更新完驱动之后，先删除原先的驱动，然后再重新添加，这样，该驱动也将是最新的驱动；


注意：当新驱动较老的的驱动有Connections，Proxy的修改，无论使用什么版本Composer更新驱动，都必须删除原先的驱动再重新添加新的驱动，修改才能生效。


V1.01
发布初始版本，在Composer内的编程条件必须与用户在微信客户端内所发的信息一致才能正常触发编程命令，且所有控制命令全部由用户添加

V1.02
支持通过命令控制绑定二维码的弹出，支持具备开关特性设备的自动控制，支持自定义消息的回复，支持查看摄像头,Upnp功能失败时显示OFF,支持更多的触摸屏型号

V1.03
增加激活码验证

V1.04
修改驱动在更新后需要重新激活的bug

V2.01
发布第二代微信驱动，支持语义解析与Control4系统内大部分设备的自动控制，详细内容请见驱动使用说明书

V2.02
修改成驱动向服务器请求支持的主机与触摸屏型号，以免以后需要更新驱动对更多的型号进行支持


V2.03
修改驱动命令执行功能，避免用户自定义命令被服务端解析错误之后的命令（如关房间被解析为开关上一次的控制设备）被驱动执行。

V2.04
实现任意时间向用户发送微信报警消息

V2.05
实现通过在驱动编程界面添加Active License命令进行激活；
修改序列号在使用过程中由于网络环境差出现掉线的问题；

V2.06
修改序列号解析，解决激活码可能掉线问题
增加Composer2.6下通过设置Debug Mode来控制lua调试功能

V2.07
删除ReplyCamera命令，修正变量有时无法添加的问题，修改在新触摸屏上无法显示二维码的问题

V2.08
优化代码，

V2.09
修改主机重启后可能出现的无法控制的问题

V2.10
增加一个用户可编程变量，该变量为删除指定字符后的用户控制命令，具体使用方式参见说明书；