inSona 无线隐藏式调光驱动版本说明





（1）	对于2.4及以下版本的Composer软件，用户在更新驱动时，可以按正常方式更新驱动，且当前更新立马生效；



（2）	对于2.5及以上版本的Composer软件，用户在更新驱动时，也是按照正常方式更新驱动，但当前更新并非即时生效，用户可通过以下2种方式实现

更新：

       

         ①在更新完驱动之后，重启主机，但是不可过快重启，主机可能由于没有来得及保存修改的信息而导致更新失败；



         ②在更新完驱动之后，先删除原先的驱动，然后再重新添加，这样，该驱动也将是最新的驱动；





V1.10

可以通过驱动属性设置设备发射功率，修改设备在主机重启后上线缓慢问题，兼容Control4 OS 2.6版本，修改调光速率大于7秒时无法控制的bug



V1.1.1

升级版本2.3.0.6，增加第一路按键作为识别按键的功能，增加Composer2.6下通过设置Debug Mode来控制lua调试功能；



V1.2.0

升级版本2.3.1.0，修改已知bug，作为初始版本；



V1.2.1

升级版本2.3.1.2，修改调光时间为0时导致设备重启的问题，修改在多zap环境下主机重启无法上线的问题,增加同步Bounded Device LED状态的功能；



V1.2.2

内部测试版本



V1.2.3

修改设备在多zap环境中的问题；

修改设备识别后属性无法立即更新的问题；

修改设备长时间闲置后第一次控制不灵敏的问题；

驱动Action中增加重启设备的命令；

优化固件与驱动，可升级版本2.3.1.4；



V1.2.4

固件未作升级，增加按键与指示灯一系列的功能，使用方法见说明书；



V1.2.5

继续优化按键与指示灯功能，主要增加指示灯常亮与常灭的配置，固件版本未作升级；



V1.2.6

升级固件版本2.3.1.6，优化固件与驱动代码，新增无线功率“Medium”选项配置；


V1.2.7

升级固件版本2.3.1.7，优化调光曲线参数；


V1.2.8

升级固件版本2.3.1.8，优化固件，解决一些调光速率的问题；

V1.2.9

升级固件版本2.3.1.9，解决多次按键导致重启的问题；优化固件；

V1.3.0
升级固件版本2.3.2.0，修改只有高级场景连接时不发送按键事件问题；优化设备发射功率的配置功能；优化固件；