inSona 4路继电器驱动版本说明



（1）	对于2.4及以下版本的Composer软件，用户在更新驱动时，可以按正常方式更新驱动，且当前更新立马生效；



（2）	对于2.5及以上版本的Composer软件，用户在更新驱动时，也是按照正常方式更新驱动，但当前更新并非即时生效，用户可通过以下2种方式实现

更新：



（3）	对于2.6及以上版本的Composer软件，用户在更新驱动时，也是按照正常方式更新驱动，更新驱动后即时生效，当仍建议重启主机

       

        

 ①在更新完驱动之后，重启主机，但是不可过快重启，主机可能由于没有来得及保存修改的信息而导致更新失败；



       

  ②在更新完驱动之后，先删除原先的驱动，然后再重新添加，这样，该驱动也将是最新的驱动；





V1.02

关闭所有串口输出；



V1.04；

修改高级情景一些bug



V1.05

升级固件版本2.2.2.6，支持上电恢复默认状态



V1.06

升级固件版本2.2.3.0，修改识别需要按2次的问题



V1.07

修改高级灯光情景在主机重启后无法控制的bug



V1.10

增加通过驱动属性设置发射功率，升级固件2.3.0.5，兼容Control4 OS 2.6版本；修改设备在主机重启后上线缓慢问题；

当用户发现设备反馈不正常，请升级固件继续使用；

当用户发现更新驱动后灯光情景无法正常使用，请重新编辑灯光情景，之后就可以正常使用，此修改是为了兼容OS 2.6版本；



V1.20

升级固件2.3.1.0，优化固件代码；



V1.2.1

升级版本2.3.1.2，修改在多zap环境下主机重启无法上线的问题,优化驱动代码；



V1.2.2

内部测试版本



V1.2.3

修改设备在多zap环境中的问题；

修改设备识别后属性无法立即更新的b问题；

修改设备长时间闲置后第一次控制不灵敏的问题；

驱动Action中增加重启设备的命令；

优化固件与驱动；

此次更新固件后需要重新配置SPDT属性；



V1.2.4 V1.2.5 内部测试版本



V1.2.6

升级固件版本2.3.1.6，优化固件与驱动代码，新增无线功率“Medium”选项配置；

V1.3.1

升级固件版本2.3.2.1，优化固件与驱动代码；

