inSona 多功能开关面板版本说明（1）	对于2.4及以下版本的Composer软件，用户在更新驱动时，可以按正常方式更新驱动，且当前更新立马生效；（2）	对于2.5及以上版本的Composer软件，用户在更新驱动时，也是按照正常方式更新驱动，但当前更新并非即时生效，用户可通过以下2种方式实现更新：（3）	对于2.6及以上版本的Composer软件，用户在更新驱动时，也是按照正常方式更新驱动，更新驱动后即时生效，但仍建议重启主机                ①在更新完驱动之后，重启主机，但是不可过快重启，主机可能由于没有来得及保存修改的信息而导致更新失败；         ②在更新完驱动之后，先删除原先的驱动，然后再重新添加，这样，该驱动也将是最新的驱动；V1.01多功能开关面板正式版本，固件版本2.3.2.4；

V1.02解决主机重启驱动Connection丢失问题，优化按键绑定指示灯颜色配置，固件版本2.3.2.8；

V1.03优化驱动结构，固件版本2.3.3.0；

V1.04 - V1.05
内测版本；

V1.06
优化驱动配置信息存储方式，固件版本V2.3.3.2；